Особенности крышек-биде SensPa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Дизайн | Размер | Функции | Форма |
| JK-750 | jk750-10.jpg | S-388 х 490 х 157  L-388 х 520 х 157  U-388 х 504 x 157 | Общий обмыв  Женский обмыв  Сушка теплым воздухом  Подогрев сиденья  Подогрев воды  Гидромассаж | WS  WL  WU |
| JK-800 | JK800-3.png | S-388 х 490 х 157  L-388 х 520 х 157  U-388 х 504 x 157 | Сушка инфракрасным феном  Ультразвуковая спайка  2 cъемные форсунки  Встроенная панель управления  Режим "Дети"  Режим "Авто"  Технология "Soft start" | WS  WL  WU |
| JK-900 | JK900WS-3.png | S-388 х 490 х 157  L-388 х 520 х 157  U-388 х 504 x 157 | Функции JK-800 +  ИИП (интенсивная импульсная  пульсация-клизменный)  Нейтрализующий  катализатор-дезодорант | WS  WL  WU |
| JK-1000 | JK-1000 3.png | S-388 х 490 х 157  L-388 х 520 х 157  U-388 х 504 x 157 | Функции JK-900 +  Пульт дистанционного управления  LCD индикация функций | WS  WL  WU |
| UB-8520 | ub-8520-2.png | L-527 х 394 х 169 | Сушка инфракрасным феном  Ультразвуковая спайка  2 cъемные форсунки  Встроенная панель управления  Режим "Дети"  Режим "Авто"  Технология "Soft start" | WS  WL  WU |
| UB-7035 | UB7035-3.png | S-388 х 490 х 157  L-388 х 520 х 157  U-388 х 504 x 157 | Цилиндрическая подвижная  форсунка для быстрой сушки  Сенсорный пульт  дистанционного управления  Гибридный проточный водонагреватель  (мгновенный нагрев воды) | WS  WL  WU |
| VB-3000/3100 | UB7035-3.png | L-390 х 535 х 130  U-390 х 505 x 130 | 30см размер сиденья  форсунка для быстрой сушки  Режим клизма  LED-подсветка | WL  WU |
| VB-4000/4100 | UB7035-3.png | L-390 х 535 х 130  U-390 х 505 x 130 | 30см размер сиденья  Режим клизма  Сенсорный пульт  дистанционного управления  LED-подсветка | WL  WU |